|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **无点数** | **产品名称** | **产品特性（指标）\*** | **猫。房间\*** | **包装** | | **数量** | **单位。主义。** | **地址** |
| 1 | 乙 腈 | 乙腈应适用于梯度模式的高效液相色谱。乙腈的纯度应至少为99.9%。蒸发后的残渣应不大于2ppm，酸度不大于0.0008兆克/克/允许含水量不超过0.01%。允许吸收（A.U.）：在195nm不大于0.1，在200nm不大于0.05，在210nm不大于0.02，在220nm不大于0.01，在230nm不大于0.005，在240nm不大于0.005，在250nm不大于0.005。 | A/0627/17 或同等版本 | 2,5 | l | 400 | 包装 | Shchukinskaya str.， 6， kor.1 |