|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品特点  （GOST，ТУ） | 包装，包装 | 数量，公斤 |
| 氢氧化钠 | 有片状（鳞片）的片碱，面积为1-2平方厘米，厚度约为1毫米，其质量由GOST 55064-2012确定，等级为TR。  包装要求。  带封闭盖的聚乙烯桶，工厂密封包装，重量不超过60公斤。  不允许交付袋装烧碱（固体汞片）。  物理化学特性。  - 外观 - 片状物为白色，允许有轻微着色  氢氧化钠的质量分数，%，不低于98.5；碳酸钠的质量分数，%，不超过0.8；转化为Fe2O3的铁的质量分数，%，不超过0.004；转化为铅的由硫化氢沉淀的重金属的质量分数之和，%，不超过0.01。 硫酸钠的质量分数，%，不超过0.03；转化为二氧化硅的硅酸的质量分数，%，不超过0.02；氯化钠的质量分数，%，不超过0.05；汞的质量分数，%，不超过0.0005。  发行年份：不早于2021年第四季度。 | 聚乙烯桶或桶，盖子紧密贴合，重量不超过60公斤，包装适合通过任何运输方式运输货物。  **不允许**在**袋子**中运送苛性钠（固体汞**片）。** | 4020 |
| Наименование Товара | Характеристики товара  (ГОСТ, ТУ) | Упаковка, фасовка | Кол-во, кг |
| Едкий натр | Чешуйчатый едкий натр с пластинками (чешуйками), имеющими площадь 1-2 см2 и толщину около 1 мм, качество которого определяется **ГОСТ 55064-2012**, марка ТР  Требования к упаковке:  полиэтиленовая бочка с закрывающейся крышкой, заводская герметичная упаковка, весом не более 60 кг.  Поставка Едкого натра (твердый ртутный чешуированный) в мешкотаре не допускается.  Физико-химические показатели:  - внешний вид – чешуированная масса белого цвета, допускается слабая окраска  массовая доля гидроксида натрия, %, не менее 98,5; массовая доля углекислого натрия, %, не более 0,8; массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более 0,004; сумма массовых долей тяжелых металлов, осаждаемых сероводородом, в пересчете на свинец, %, не более 0,01;массовая доля сульфата натрия, %, не более 0,03; массовая доля кремниевой кислоты в пересчете на диоксид кремния, %, не более 0,02;массовая доля хлорида натрия, %, не более 0,05;массовая доля ртути, %, не более 0,0005.  **Год выпуска:** не ранее 4 квартала 2021 г. | Полиэтиленовое ведро или бочка с плотно закрывающейся крышкой весом не более 60 кг, Упаковка, пригодная для транспортировки Товара любым видом транспорта.  **Поставка Едкого натра (твердый ртутный чешуированный) в мешкотаре не допускается.** | 4020 |