Таблица − Поставка натра едкого технического марки ТР (твердый ртутный, чешуированный)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Требования к техническим и функциональным характеристикам** | | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| 1 | Натр едкий технический марки ТР (твердый ртутный, чешуированный) | 1. Физико-химические показатели должны соответствовать ГОСТ Р 55064-2012 | | 1920 | кг |
| 1. Массовая доля, % | |
| гидрооксида натрия | не менее 98,5 |
| карбоната натрия | не более 0,8 |
| хлорида натрия | не более 0,05 |
| железа (в пересчете на оксид железа III) | не более 0,004 |
| ртути | не более 0,0005 |
| 1. Фасовка во влагонепроницаемые пластиковые бочки с целлофановым вкладышем весом не более 60 кг. | |