**Технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п ТЗ | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое Участником закупки (*заполняется Участником*)  |
| Ед. изм. | Показатель |
| 1 | Грузоподъемность | кг не менее | 300 |   |
| 2 | Габаритная длина / ширина / высота | мм | 3750\*2540\*2430 не более длина / ширина / высота буксирующего ТС-ТРЭКОЛ-39294 |   |
| 3 | Собственная масса прицепа | кг не более | 440 |   |
| 4 | Максимальная скорость движения | км/ч не менее | 50 |   |
| 5 | Цвет прицепа | - | оранжевый RAL 2004 |   |
| 6 | Тент ПВХ | - | заводской цвет без нанесения изображений |   |
| 7 | Тип, размерность шин | Размерность | мм | 1300х600х533 |   |
| Модель | - | ТРЭКОЛ |   |
|  Тип рисунка протектора | - | «шашечка» |   |
| Норма слойности | - | 2 |   |
| Высота грунтозацепа | мм | 12 |   |
| Нагрузка | кгс | 400-600 |   |
| Давление | атм | 0,06-0,58 |   |
| Максимальная скорость | км/ч не менее | 80 |   |
| Минимальное давление на грунт | кг/см2 |  0,1-0,5 |   |
| Индекс нагрузки | - | 90 |   |
| 8 | Сцепное устройство | - | под штатный фаркоп ВТС ТРЭКОЛ-ВЕГА-409 |   |
| 9 |  Предохранительные устройства | - | две стальные предохранительные цепи |   |
| - | два противооткатных упора  |   |
| 10 |  Наружное освещение и световая сигнализация | - | два передних габаритных фонаря с бесцветными рассеивателями |   |
| - | два задних фонаря, в состав каждого входят: габаритный огонь, огонь сигнала торможения с красными рассеивателями, огонь указателя поворота, с желтым рассеивателем |   |
| - | два фонаря освещения заднего номерного знака с бесцветными рассеивателями |   |
| 11 |  Световозвращатели | - | два передних, круглой формы, белого цвета |   |
| - | два боковых, круглой формы, оранжевого цвета |   |
| - | два задних, треугольной формы, красного цвета  |   |
| 12 | Комплектация | - | Комплект инструмента и принодлежностей в комплектации завода-производителя. |   |
| **Требования к поставке** |  |
| 1 | Поставляемый прицеп должен сопровождаться технической документацией по эксплуатации и обслуживанию на русском языке, а также иметь сертификат соответствия ГОСТ Р. Надлежаще оформленную копию сертификата соответствия ГОСТ Р участник должен предоставить в составе заявки | Да |   |
| 2 | Расцветка и символика прицепа должны соответствовать требованиям Руководства по оформлению авто- и спецтехники ПАО «Россети» (цвет – оранжевый RAL 2004) согласно Приложению к техническому заданию. Оформление внешнего вида прицепа: окраска, изготовление и нанесение корпоративной символики осуществляется за счет Поставщика. Поставщик перед корпоративным оформлением прицепа заранее должен представить и согласовать с грузополучателем дизайн-проект (расположение, размеры логотипов) по оформлению прицепа. Срок гарантии на окраску и нанесенную корпоративную символику не менее 18 месяцев. | Да |   |
| 3 | Сроки гарантийного обслуживания должны соответствовать срокам гарантийного обслуживания заводов-производителей. Участник должен указать в заявке сроки и условия гарантийного обслуживания, а также адреса станций технического обслуживания, ближайшие к грузополучателю. | Да |   |
| 4 | Прицеп должен пройти предпродажную подготовку и иметь отметку в сервисной книжке о ее проведении, при необходимости иметь проведенное техническое обслуживание за счет средств Поставщика, если доставка до Покупателя (Грузополучателя) снимает его с гарантийного обслуживания. | Да |   |
| 5 | Год выпуска прицепа в соответствии с VIN (заводским номером) должен соответствовать году поставки. | Да |   |
| 6 | Поставщик до поставки Товара заранее должен согласовать с Грузополучателем оформление разделов ПСМ: «Наименование (Ф.И.О.) собственника», «Адрес», «Особые отметки», а также предоставить фотографии транспортного средства с четырех сторон. | Да |   |
| 7 | Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. | Да |   |
| 8 | Затраты на осуществление доставки прицепа до места передачи уполномоченному представителю Покупателя (Грузополучателя) несет Поставщик за счет собственных средств, которые не компенсируются Покупателем. | Да |   |
| 9 | Срок поставки | ноябрь 2023 г., с возможностью досрочной поставки |   |
| 10 | Оформление собственника в ПТС | филиал ПАО "Россети" - Амурское ПМЭС, адрес: 675006, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 154/2. |   |
| 11 | Адрес поставки | PDD грузополучателя: филиал ПАО "Россети" – Амурское ПМЭС, адрес: 676722, Амурская область, п. Новобурейский, ул. Лесная, 1а. |   |
| 12 | Наличие в ПСМ отметки об уплате утилизационного сбора. | Да |   |
| 13 | Поставщик предоставляет полный комплект документов для регистрации Товара в органах Гостехнадзора и ввода его в эксплуатацию. | Да |   |