**Приложение №1 к извещению об осуществлении закупки**

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

КТРУ 08.93.10.115-00000002

|  |
| --- |
| **Место поставки товара: г. Саратов, ул. Аэропорт, д.44**  Доставка до склада Заказчика осуществляется силами Поставщика, разгрузка силами Поставщика.  **Поставка Товара: в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Технические, функциональные характеристики объекта закупки** | | **Инструкция по заполнению заявки участником** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| **Соль для промышленных целей** | Тип | Концентрат минеральный Галит тип С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 500 000 | кг |
| Внешний вид | Однородное химическое вещество с размером частиц до 10 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цвет: | белый / светло-серый (допускается наличие частиц в пределах содержания нерастворимых в воде веществ оттенков голубого, жёлтого и розового цвета). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Запах | отсутствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Сорт | не ниже 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наличие посторонних механических примесей | Не допускается | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Хлористый натрий, % | ≥ 96.5 и < 98.1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Кальций – ион, % | ≤ 0,60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Магний – ион, % | ≤ 0,20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Сульфат – ион, % | ≤ 1,30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Не растворимый в воде остаток, % | ≤ 3,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Влага, % | ≤5,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| массовая доля частиц размером свыше 10 мм | Не допускается | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| массовая доля частиц размером свыше 4,5 мм, % | ≤ 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Насыпная плотность, г/см3 | ≤ 1,3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Коррозионная активность на металл (ст.3), мг/см х сут | ≤0,8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Агрессивное воздействие на цементобетон, г/см3 | ≤0,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Объем тары, кг | ≤1000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

|  |
| --- |
|  |
| Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, содержащимся в ГОСТ Р58427-2020 Применение: предназначен для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах путем посыпки дорог. |
| Упаковка |
| **МКР (мягкий контейнер разовый)** исключающий порчу или уничтожение товара во время транспортировки и хранения.  ***Товар поставляется в таре предприятия-изготовителя, в мягких контейнерах (полипропиленовые мешки) грузоподъёмностью не более 1000 кг, укомплектованные полиэтиленовыми вкладышами.***  По форме конструкции: крупные полипропиленовые мешки с петлями для подвешивания под дозирующее устройство.  **Комплектация МКР:** Внутренняя водонепроницаемая вставка вкладыш исключающая попадание влаги, наружный чехол.  МКР должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».  упаковка (по п. 6.3.ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки») должна:  - обеспечивать герметичность;  - выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки; - ручки упаковки должны быть прочно прикреплены к ней и выдерживать установленную нагрузку; - сварной и клеевой швы упаковки не должны пропускать воду; - выдерживать установленную статическую нагрузку при растяжении (для пакетов и мешков); - внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию упаковываемой продукции.  Упаковка должна быть герметичной и изготавливаться из материалов, обеспечивающих сохранность продукции, чтобы исключить воздействие погодных факторов на товар, а также несанкционированный забор груза без разрушения упаковки. |
| **Маркировка** |
| На упаковке каждой единицы товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями:  -ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов";  - ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка";  - Маркировка каждого МКР должна содержать:  - наименование Товара и товарный знак (при наличии);  - реквизиты технических условий (ТУ или СТО и пр.) по которым изготовлен товар;  - наименование производителя;  - номер партии;  - дату производства.  Реквизиты маркировки товара должны указываться в документе о качестве, передаваемым вместе с товаром.  При маркировке продукции указывается единый знак доступа на рынок государств - членов Содружества. |
| **Перечень документов, передаваемых вместе с товаром** |
| **1 Первичные документы бухгалтерского учета** (в зависимости от системы налогообложения применяемой Поставщиком: товарная накладная, счет-фактура, УПД);  **2Паспорт качества на партию продукции.**  По требованию заказчика поставщик обязан представить сертификат соответствия качества продукции (при наличии);  **3 Разработанные и утвержденные технические условия или СТО на товар;**  **4 Паспорт безопасности химической продукции,** соответствующий ГОСТ 30333-2007 и внесенный в Регистр паспортов безопасности с класса опасности (при наличии);  **Все документы предоставляются в форме оригиналов или надлежащим образом заверенных копий (нотариально заверенных копий или копий, заверенных органами, выдавшими такие документы) и должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.8-2013 и ГОСТ Р 7.0.97-2016.**  Документы, передаваемые в процессе исполнения Контракта, должны быть контрастно отпечатаны и должны иметь ровный фон без разноцветности, затрудняющей чтение документа. На копиях должны быть воспроизведены (без пропусков) все имеющиеся на подлиннике, дубликате или оригинале линии, буквы, цифры, реквизиты.  При приемке документов Заказчик проверяет наличие всех листов и комплектность документации в соответствии с сопроводительными документами. К надлежащим образом заверенным копиям относятся только те, идентичность которых удостоверена нотариально либо заверена лицом, от которого исходит соответствующий документ. Надлежащим образом заверенная копия должна иметь отметку о заверении копии, которая оформляется для подтверждения соответствия копии документа (выписки из документа) подлиннику документа. |
| **Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара:** Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.  **Требования к безопасности товара:** товар отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья, требованиям правил пожарной безопасности, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. |