|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара  | Наименование показателя | Значение показателя | Страна происхождения товара |
| 1 | Гипохлорит натрия, марки А ГОСТ 11086-76  | Коэффициент светопропускания | 20% |  |
| Массовая концентрация активного хлора, г/дм3 | 190  |
| Массовая концентрация щёлочи, г/дм3 | 10-20 |
| Массовая концентрация железа, г/дм3 | 0,02  |
| 不p/n | 名字 产品  | 指标名称 | 指标的值 | 货物原产国 |
| 1 | 次氯酸钠，A 级 GOST 11086-76  | 透光系数 | 20% |  |
| 活性氯的质量浓度，g/dm3 | 190  |
| 碱的质量浓度，g/dm3 | 10-20 |
| 铁的质量浓度，g/dm3 | 0,02  |