|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  товара | | Наименование показателя | | Значение показателя | | Страна происхождения товара | |
| 1 | Гипохлорит натрия, марки А ГОСТ 11086-76 | | Коэффициент светопропускания | | 20% | |  | |
| Массовая концентрация активного хлора, г/дм3 | | 190 | |
| Массовая концентрация щёлочи, г/дм3 | | 10-20 | |
| Массовая концентрация железа, г/дм3 | | 0,02 | |
| 不  p/n | | 名字  产品 | | 指标名称 | | 指标的值 | | 货物原产国 | |
| 1 | | 次氯酸钠，A 级 GOST 11086-76 | | 透光系数 | | 20% | |  | |
| 活性氯的质量浓度，g/dm3 | | 190 | |
| 碱的质量浓度，g/dm3 | | 10-20 | |
| 铁的质量浓度，g/dm3 | | 0,02 | |