|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| 1 | Дезинфицирующее средство для бассейна Aqualeon или эквивалент\* | 1.Назначение: обеззараживание воды в бассейнах и аквапарках и поддержание воды в бассейнах в пределах санитарных норм; мытьё и дезинфекция санитарно-технического оборудования, кафеля, пластика, унитазов, мусорных ведер и т.д.2. Антимикробная активность: бактерицидная, вирулицидная активность и действие на вегетативные формы спорообразующих микроорганизмов.3. Состав: средство представляет собой очищенный, модифицированный водный раствор гипохлорита натрия менее 15% марки А по ГОСТ 11086-76, вода, стабилизатор.4.Форма выпуска: жидкое вещество на основе хлора 5. Качество дезинфицирующего средства соответствует следующим показателям: - массовая концентрация активного хлора не менее 140 г/дм3; - массовая концентрация железа не более 0,003 г/дм3;- показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора средства с массовой долей 1% не более 11,5;- массовая конц. щелочных компонентов в пересчете на NaOH не более 6,0 г/дм3;- коэффициент светопропускания не менее 95 %6. Упаковка: прозрачная пластиковая канистра массой НЕТТО не менее 33 кг, опломбированная на заводе-изготовителе номерной пломбой;7. Цвет реагента – желтый, прозрачный;Гарантированный срок годности не менее 6 месяцев с даты изготовления | 252 |
| 2 | Регулятор pH-минус Aqualeon жидкое средство или эквивалент\* | 1.Реагент служит для понижения уровня рН в воде;2. Состав: водный раствор неорганической кислоты с антикоррозийными добавками3.Форма выпуска: жидкость;4.Цвет реагента: желтый, прозрачный;5.Растворимость при температуре 200С 100 мл/10 м3;6.Плотность 1,229 кг/дм куб.;7. Упаковка: прозрачная пластиковая канистра массой НЕТТО не менее 28 кг, опломбированная на заводе-изготовителе номерной пломбой;Гарантированный срок годности не менее 12 месяцев с даты изготовления | 12 |
| 3 | Альгицид Aqualeon непенящийся пролонгированного действия или эквивалент\* | 1.Назначение: Уничтожает водоросли в бассейне и предупреждает их образование. Эффективно в течение длительного времени.2.Состав: Содержит водный раствор полимерной четвертичной аммониевой соли, комплексное соединение меди. Быстродействующий компонент, содержащий азот с сильными бактерицидными, фунгицидными и альгицидными действиями, вводимый для уничтожения водорослей;3.Форма выпуска – жидкость;4.Цвет реагента – синий;5.рН (1% раствор) – 7,1 моль/л;6.Плотность: 1 г/куб.см;7. Упаковка: прозрачная пластиковая канистра массой НЕТТО не менее 30 кг, опломбированная на заводе-изготовителе номерной пломбой;Гарантированный срок годности не менее 18 месяцев с даты изготовления | 12 |
| 4 | Коагулянт жидкий Aqualeon или эквивалент\* | 1.Назначение: предназначен для очистки воды плавательных бассейнов.2.Состав: водный раствор полиоксихлорида алюминия3.Форма выпуска – жидкость;4.Цвет реагента – желтый, прозрачный;5.рН (водородный показатель) – 2,3;6. массовая доля железа не более 0,003 %;7. Упаковка: прозрачная пластиковая канистра массой НЕТТО не менее 35 кг, опломбированная на заводе-изготовителе номерной пломбой;Гарантированный срок годности не менее 12 месяцев с даты изготовления | 12 |

\*Участник закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по закупке на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места лишь рекомендательный, а не обязательный характер.

Участник закупки может предоставить в своей заявке на участие в закупки иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТНЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). Участник процедуры предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемой продукции, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие технические условия завода-изготовителя.

**Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:**

* + - 1. Качество и безопасность поставляемых товаров должно соответствовать требованиям, установленным Заказчиком, ГОСТ Р 53491.1-2009 «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования»; ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; нормативными правовыми актами и иными документами, устанавливающими требования к качеству и безопасности подобных товаров.
			2. В случае если поставляемые реагенты не входят в "Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения" (утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 23.10.1992 N 01-19/32-11), они должны иметь государственное регистрационное свидетельство.
			3. При поставке качество товара должно подтверждаться сертификатами соответствия на продукцию, в случае если поставляемые реагенты не входят в Перечень, указанный в п.2 настоящей части, копией государственного регистрационного свидетельства.
			4. Товар должен быть новым, ранее не использованным.
			5. В зимний период Товар не должен быть замерзшим и должен быть сразу готовым к применению.