|  |
| --- |
| Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара |
| ***Диаммоний фосфат (аммоний гидроортофосфат) ((NH4)2HPO4)***   |  |  | | --- | --- | | *Наименование показателя* | Норма ( марка А) | |  | | *Внешний вид* | Кристаллы белого цвета | | *Массовая доля общего оксида фосфора (V), %, не менее* | 52,0 | | *Массовая доля аммиака, %, не менее* | 23,5 | | *Массовая доля влаги, %, не более* | 4,0 | | *Массовая доля мышьяка, %, не более* | 0,001 | | *Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы (Рb), %, не более* | 0,002 | | *Массовая доля фторидов, %, не более* | 0,01 | |
| Подраздел 4.2. Требования к электропитанию |
| *Не предъявляются* |
| Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности |
| *Не предъявляются* |
| Подраздел 4.4. Требования к надежности |
| *Не предъявляются* |
| Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам |
| *Не предъявляются* |
| Подраздел 4.6. Требования к маркировке |
| *Диаммоний фосфат – согласно ГОСТ 8515-75, марка А.* |
| Подраздел 4.7. Требования к упаковке |
| *Диаммоний фосфат – согласно пункту 4.1 по ГОСТ 8515-75.*  *Товар должен быть упакован в мешки предельной массой не более 25 кг*  *С товаром необходимо приложить паспорт или этикетку, а также документ о качестве товара (сертификат качества).* |