«Утверждаю»

Директор СОГБОУДО

«Спортивная школа

по хоккею с шайбой»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.И.Михнин

**Описание объекта малой закупки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество** | **Технические характеристики** |
| 1. | Прицеп для перевозки мотоциклов, ATV и 1 других грузов М3СА 817703.022 или эквивалент | 1 шт. | Прицеп М3СА 817703  Полная масса 750 кг  Грузоподъемность 507 кг  Снаряженная масса 243 кг  Габаритные размеры 4077х1992х848 мм  Размеры кузова 2735х1511х290 мм  В комплекте:  - колесо с хомутом;  - тент (1,1 м с каркасом)  Откидная платформа, оцинкованное V-образное дышло, оцинкованная стальная рама собрана на болтовых соединениях, дно прицепа выполнено из многослойной ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием, борта выполнены из оцинкованного стального листа с дополнительной штамповкой рёбер жёсткости, оцинкованные стальные стойки бортов оборудованы петлями крепления груза (4 шт.), рессорная подвеска (2 рессоры по 4 листа) с гидравлическими амортизаторами, ось рассчитана на нагрузку 750 кг, ступицы оборудованы защитными колпаками, подшипники не требуют дополнительной смазки и регулировки на протяжении всего срока службы, ходовая часть прицепа крепится к специальному силовому подрамнику, светотехника с герметичными байонетными разъёмами, антикоррозийное покрытие горячим цинкованием.  В базовую комплектацию входят: сцепное устройство (750 кг), страховочные цепи (2 шт.), съёмная подставка дышла (1 шт.), держатель штекера (1 шт.), противооткатные упоры (2 шт.). |

***Дополнительно: поставщик (участник малой закупки) должен приложить (прикрепить), заполненную Спецификацию.***

Заместитель директора Каршинов А.И.